Filter lut
  Compute and apply a lookup table to the RGB/YUV input video.
    slice threading supported
    Inputs:
       #0: default (video)
    Outputs:
       #0: default (video)
lut AVOptions:
  c0                <string>     ..FV..... set component #0 expression (default "clipval")
  c1                <string>     ..FV..... set component #1 expression (default "clipval")
  c2                <string>     ..FV..... set component #2 expression (default "clipval")
  c3                <string>     ..FV..... set component #3 expression (default "clipval")
  y                 <string>     ..FV..... set Y expression (default "clipval")
  u                 <string>     ..FV..... set U expression (default "clipval")
  v                 <string>     ..FV..... set V expression (default "clipval")
  r                 <string>     ..FV..... set R expression (default "clipval")
  g                 <string>     ..FV..... set G expression (default "clipval")
  b                 <string>     ..FV..... set B expression (default "clipval")
  a                 <string>     ..FV..... set A expression (default "clipval")

This filter has support for timeline through the 'enable' option.

